; MFLM28.INF
;
; PCMCIA Network Interface Cards.
;
; Copyright 1998

[Version]
;LayoutFile=layout.inf
signature  = "$Windows NT$"
Provider=%Mfabc%
Class=MultiFunction
ClassGUID  = {4d36e971-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

[ClassInstall32]
AddReg=ClassAddReg

[ClassAddReg]
HKR,,,,%MFClassName%

;
; Table of Contents
;
[Manufacturer]
%Mfabc%=Mfabc

[Mfabc]
; CIS #1
%MfabcA%=LMNDIS.mf,PCMCIA\PCMCIAs-LanModem-72E4
%MfabcA%=LMNDIS.mf,PCMCIA\PCMCIAs-ComboCard-8E0C

[LMNDIS.mf.NT]
CopyFiles=cm5ndis5.ndis5.CopyFiles,inf.CopyFiles

[LMNDIS.mf]
AddReg=StandardMF.Reg,ADDREG_LMNDIS.reg
CopyFiles=cm3ndis3.ndis3.CopyFiles,inf.CopyFiles

[LMNDIS.mf.NT.HW]
AddReg=LMNDIS.mf.RegHW

[LMNDIS.mf.HW]
AddReg=LMNDIS.mf.RegHW

[LMNDIS.mf.RegHW]
HKR,Child0000,HardwareID,,MF\LMNDIS_DEV0
HKR,Child0000,ResourceMap,1,00,02,03
HKR,Child0001,HardwareID,,MF\LMNDIS_DEV1
HKR,Child0001,ResourceMap,1,01,02,03

[LMNDIS.mf.NT.LogConfigOverride]
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override0
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override1
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override2
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override3
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override4
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override5
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override6
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override7
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override8
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override9
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override10
LogConfig    =    LMNDIS.mf.Override11

[LMNDIS.mf.NT.Services]
AddService = mf, 2, mf_Service_Inst

[LMNDIS.mf.Services]
AddService = mf, 2, mf_Service_Inst

[LMNDIS.mf.Override0]
IOConfig     =    2F8-2FF   ; Com2
IOConfig     =    300-31F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  24(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override1]
IOConfig     =    2F8-2FF   ; Com2
IOConfig     =    320-33F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  25(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override2]
IOConfig     =    2F8-2FF   ; Com2
IOConfig     =    340-35F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  26(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override3]
IOConfig     =    2F8-2FF   ; Com2
IOConfig     =    360-37F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  27(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override4]
IOConfig     =    3E8-3EF   ; Com3
IOConfig     =    300-31F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  28(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override5]
IOConfig     =    3E8-3EF   ; Com3
IOConfig     =    320-33F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  29(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override6]
IOConfig     =    3E8-3EF   ; Com3
IOConfig     =    340-35F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  2A(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override7]
IOConfig     =    3E8-3EF   ; Com3
IOConfig     =    360-37F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  2B(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override8]
IOConfig     =    2E8-2EF   ; Com4
IOConfig     =    300-31F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  2C(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override9]
IOConfig     =    2E8-2EF   ; Com4
IOConfig     =    320-33F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  2D(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override10]
IOConfig     =    2E8-2EF   ; Com4
IOConfig     =    340-35F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  2E(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

[LMNDIS.mf.Override11]
IOConfig     =    2E8-2EF   ; Com4
IOConfig     =    360-37F         ; NIC I/O
IRQConfig    =    3,4,5,7,9,10,11,12     ; IRQ
PCCardConfig =  2F(W)  ; ConfigIndex:MemoryCardIndex

;*****************************************************************
; Multifunction Service
;

[mf_Service_Inst]
ServiceType    = 1
StartType      = 3
ErrorControl   = 1
ServiceBinary  = %12%\mf.sys
LoadOrderGroup = System Bus Extender

[StandardMF.Reg]
HKR,,DevLoader,,*CONFIGMG
HKR,,Enumerator,,*CONFIGMG
HKR,,CMDrivFlags,1,03,00,00,00

[ADDREG_LMNDIS.reg]
;
; OVERRIDE for COM2
;
HKR,Override,0000,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM2
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
F8,02, \       ; IOR_Min;          // Min port address
FF,02, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
00,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
1F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
24, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
;
; OVERRIDE for COM2
;
HKR,Override,0001,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM2
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
F8,02, \       ; IOR_Min;          // Min port address
FF,02, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
20,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
3F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
25, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
; OVERRIDE for COM2
;
HKR,Override,0002,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM2
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
F8,02, \       ; IOR_Min;          // Min port address
FF,02, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
40,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
5F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
26, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
; OVERRIDE for COM2
;
HKR,Override,0003,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM2
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
F8,02, \       ; IOR_Min;          // Min port address
FF,02, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
60,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
7F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
27, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
; OVERRIDE for COM3
;
HKR,Override,0004,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM3
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
E8,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
EF,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
00,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
1F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
28, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
;
; OVERRIDE for COM3
;
HKR,Override,0005,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM3
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
E8,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
EF,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
20,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
3F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
29, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
; OVERRIDE for COM3
;
HKR,Override,0006,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM3
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
E8,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
EF,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
40,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
5F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
2A, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
; OVERRIDE for COM3
;
HKR,Override,0007,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM3
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
E8,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
EF,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
60,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
7F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
2B, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
; OVERRIDE for COM4
;
HKR,Override,0008,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM4
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
E8,02, \       ; IOR_Min;          // Min port address
EF,02, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
00,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
1F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
2C, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
;
; OVERRIDE for COM4
;
HKR,Override,0009,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM4
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
E8,02, \       ; IOR_Min;          // Min port address
EF,02, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
20,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
3F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
2D, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
; OVERRIDE for COM4
;
HKR,Override,000A,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM4
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
E8,02, \       ; IOR_Min;          // Min port address
EF,02, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
40,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
5F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
2E, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00
;
; OVERRIDE for COM4
;
HKR,Override,000B,1, \
;
; CONFIGMG_VERSION
;
00,04,00,00, \
;
; PRIORITY
;
00,30,00,00, \
;
;
; OVERRIDE for COM4
;
; I/O Resource Descriptor 1 : COM port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
F8,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
08,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
E8,02, \       ; IOR_Min;          // Min port address
EF,02, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
00,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; I/O Resource Descriptor 0: LAN port
;
24,00,00,00, \ ; Total length of I/O Resource Descriptor
02,00,00,00, \ ; ResType_IO = 0x00000002
01,00, \       ; IOD_Count;
0C,00, \       ; IOD_Type;         // IOType_Range = 0x000C
00,00, \       ; IOD_Alloc_Base;
00,00, \       ; IOD_Alloc_End;
00,00, \       ; IOD_DesFlags;
00, \          ; IOD_Alloc_Alias;
00, \          ; IOD_Alloc_Decode;
E0,FF, \       ; IOR_Align;        // Mask for base alignment E0/F0
20,00, \       ; IOR_nPorts;       // Number of ports, pony=10
60,03, \       ; IOR_Min;          // Min port address
7F,03, \       ; IOR_Max;          // Max port address
00,00, \       ; IOR_RangeFlags;   // Flags
00, \          ; IOR_Alias;        // Alias offset
00, \          ; IOR_Decode;       // Address specified
40,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x40 = 16-bit port
;
; IRQ Resource Descriptor
;
14,00,00,00, \ ; Total length of IRQ Resource Descriptor
04,00,00,00, \ ; ResType_IRQ = 0x00000004
00,00, \       ; IRQD_Flags;
00,00, \       ; IRQD_Alloc_Num;   // Allocated IRQ number
38,1E, \       ; IRQD_Req_Mask;    // Mask of possible IRQs
00,00, \       ; IRQD_Reserved;
20,00,00,00, \ ; PCCARD flags, 0x20 = Level mode interrupts
;
; REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
;
19,00,00,00, \ ; Total length of REQUEST_CONFIG_PKT Descriptor
7C,89,00,00, \ ; (ResType_Ignored_Bit + PCCARD_DEVICE_ID) = 0x897C
00,00, \       ; Socket;
02,00, \       ; Attributes;
32, \          ; Vcc;
32, \          ; Vpp1; 78
32, \          ; Vpp2; 78
02, \          ; IntType;
F8,03,00,00, \ ; ConfigBase;
00, \          ; Status;
00, \          ; Pin;
00, \          ; Copy;
2F, \          ; ConfigIndex;
01, \          ; Present;
;
; TERMINATOR
;
00,00,00,00



[cm3ndis3.ndis3.CopyFiles]
LMNDIS.sys
LMNDIS5.sys

[inf.CopyFiles]
mflm28.inf
mdmlm28.inf
netlm28.inf

[cm5ndis5.ndis5.CopyFiles]
lmndis5.sys,,,2
;mf.sys,,,1

[SourceDisksNames]
1 = %Disk_Desc%,,0

[SourceDisksFiles]
mflm28.inf =1
mdmlm28.inf=1
netlm28.inf=1
lmndis.sys =1
lmndis5.sys =1

[DestinationDirs]
cm3ndis3.ndis3.CopyFiles= 11   ; LDID_SYS
inf.CopyFiles           = 17   ; INF
cm5ndis5.ndis5.CopyFiles= 12   ; LDID_SYS

;
; Translatable strings
;
[Strings]

MS="Microsoft"

; Manufacturer names
;
Mfabc="PCMCIAs"

; Adapter names
;
MfabcA      = "PCMCIA LanModem(Ethernet+Modem) Card"
Disk_Desc   = "Drivers Disk for Ethernet Fax/Modem"
MFClassName = "Multifunction PCMCIA Device Driver"

