Instructions for installing RichComm PowerManager 3.5.

1. Remove previously installed versions of RichComm PowerManager software (if installed).
2. Restart your PC.
3. Manually delete the "C:\Program Files (x86)\Richcomm" folder.
4. Connect the UPS to the PC with a USB cable.
5. Restart your PC.
6. Unzip the RichComm PowerManager 3.5 archive.
7. Run on behalf of the Administrator setup file Setup.exe
8. Install RichComm PowerManager software (serial number PM-8B2CD-67BF9-1A62F-008C0).
9. At the end of the installation, uncheck the box to launch the software and complete the installation.
10. In the "RichComm PowerManager 3.5\USB\CH341SER" folder, run the driver installation file SETUP.exe as Administrator.
11. Install the drivers by pressing the INSTALL button.
12. Restart PC.
13. Launch the RichComm PowerManager software.


Инструкция по установке RichComm PowerManager 3.5.

1. Удалить ранее установленные версии ПО RichComm PowerManager (если были установлены).
2. Перезагрузить ПК.
3. Вручную удалить папку "C:\Program Files (x86)\Richcomm".
4. Подключить ИБП к ПК кабелем USB.
5. Перезагрузить ПК.
6. Разархивировать архив RichComm PowerManager 3.5.
7. Запустить от имени Администратора установычный файл Setup.exe
8. Выполнить установку ПО RichComm PowerManager (серийный номер PM-8B2CD-67BF9-1A62F-008C0).
9. По окончанию установки снять галочку для запуска ПО и завершить установку.
10. В папке "RichComm PowerManager 3.5\USB\CH341SER " запустить установочный файл SETUP.exe драйвера от имени Администратора.
11. Установить драйвера, нажав кнопку INSTALL.
12. Перезагрузить ПК.
13. Запустить ПО RichComm PowerManager.
